**佛冈县人民医院内科大楼窗帘、**

**隔帘、输液轨道采购要求**

一、用途要求

佛冈人民医院内科大楼现需要采购窗帘约930米，病床隔帘329张，输液轨道329套。

二、质量需求

 1、医用窗帘应采用高精密、遮光性好，环保无气味，防潮防晒、降噪、稠密，手感细腻，垂感好的布料。窗帘高度规格现场实际测量高度。窗帘轨道采用静音双层轨道宽3.2CM，内壁2.0MM，窗帘头采用韩褶，单钩。

2、医用隔帘应采用高精密防阻燃隔帘标准，符合中国建筑材料燃烧性能分级方法中高等级的规定，洗后不变形，隔帘布网状不会断裂脱落，不褪色、耐污染；要有网状通风孔，保持通风透气。医用隔帘为L型轨道，根据测量要求定高度,滑轮静音，铝合金厚度为1.6MM。

3、 输液轨道为U型轨道，规格根据现场实际而定，输液轨道滑轮吊杆材质用加厚铝合金，厚度1.6MM，牢固性好，安全美观，根据测量要求定高度，保证环轨道灵活滑动。

 4、医用输液吊杆 外形美观，使用安全可靠；内外杆抽拉式，挂钩采用304不锈钢材质，外杆直径不小于12mm，内杆直径不小于8mm； 每个输液架不少于四个输液瓶挂钩；部件应采用优质环保材料；输液轩可以上下调整高度， 吊钩适用于不同输液架使用，输液滑车必须是经过静音，输液滑车应有自锁装置。

三、售后服务承诺书

1、保修年限范围及条件，窗帘面料保修年限不得少于10年，吊装脱落保修期不得少于10年。

2、遇到故障时2小时内响应，承诺在收到反馈后24小时内完成排除故障。

四、产品质量保证承诺书

产品必须要按照采购标准进行安装，自安装完毕之日起七天内，发生性能故障，购买方可以选择退货，换货或修理，产品自售出之日起15天内，发生性能故障，购买方可选择更换供应商。

五、窗帘、病床隔帘、输液轨道采购，布料统一2倍，根据测量要求定高度，输液轨道按测量为准，包含所有配件及安装。预算金额为 40万元。

 总务科

 2022年2月25日