工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | | | | 项目名称 | | | 项目特征描述 | | | 计量单位 | 工程量 |
|
|
|  |  | | | | 整个项目 | | |  | | |  |  |
| 1 | 011601001001 | | | | 砖砌体拆除 | | | 1.砌体名称:墙体 2.砌体材质:砖砌 3.拆除高度:3.3m 4.拆除砌体的截面尺寸:18mm 5.运距:5km | | | m3 | 21.4137 |
| 2 | 011609002001 | | | | 隔断隔墙拆除 | | | 1.拆除隔墙的骨架种类:金属龙骨 2.拆除隔墙的饰面种类:双面胶合板 3.运距:5km | | | m2 | 74.712 |
| 3 | 011610002001 | | | | 门拆除 | | | 1.室内高度:2.1m 2.门窗洞口尺寸:图纸标定 3.运距:5km | | | m2 | 18.06 |
| 4 | 011603001001 | | | | 木构件拆除 | | | 1.构件名称:固定收费木桌 2.运距:5km | | | m | 5.57 |
| 5 | 011605001001 | | | | 卫生间地面拆除 | | | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层；找平层 2.饰面材料种类:陶瓷块料面层 3.运距:5km | | | m2 | 9.2822 |
| 6 | 011612002001 | | | | 卫生洁具拆除 | | | 1.卫生洁具种类:拆除坐式大便器 | | | 套 | 1 |
| 7 | 011605002002 | | | | 卫生间地面拆除（安装蹲式大便器） | | | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆层 2.饰面材料种类:陶瓷面砖 | | | m2 | 3 |
| 8 | 011605002001 | | | | 立面块料拆除 | | | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆层 2.饰面材料种类:陶瓷面砖 3.部位:外墙（走廊内） | | | m2 | 120 |
| 9 | 031004006001 | | | | 大便器 | | | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:水箱，螺纹管件，金属软管，角阀，存水弯 | | | 组 | 1 |
| 10 | 011102003001 | | | | 卫生间地面修复 | | | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 30mm厚 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 20mm厚 3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300\*300 | | | m2 | 9.28 |
| 11 | | 011205002001 | | 块料柱面 | | | 1.柱截面类型、尺寸:矩形柱 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:彩釉砖 200\*300 | | | m2 | | 5.28 |
|
|
| 12 | | 031004003001 | | 洗脸盆（包含感应水龙头） | | | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.附件名称、数量:排水附件，水嘴，角阀，螺纹件，金属软管 | | | 组 | | 4 |
| 13 | | 030411002001 | | 线槽（卫生间） | | | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR25 | | | m | | 60 |
| 14 | | 030411004001 | | 配线（卫生间） | | | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:明敷 6.配线线制:单相3芯 | | | m | | 180 |
| 15 | | 030404035001 | | 插座（卫生间） | | | 1.名称:二三插座 2.材质:PVC 3.规格:86底盒，二三插座 4.安装方式:明装 | | | 个 | | 10 |
| 16 | | 011207001001 | | 背景墙 | | | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨，300\*300 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:凹凸格栅板 | | | m2 | | 24.57 |
| 17 | | 011204003001 | | 块料墙面（利用旧料） | | | 1.墙体类型:外墙（走廊内）--（利用旧料） 2.安装方式:粘贴 3.抹灰层厚度，配合比:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 30mm厚 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷质抛光砖600\*600 | | | m2 | | 120 |
| 18 | | 011204003002 | | 块料墙面（新购买瓷片） | | | 1.墙体类型:外墙（走廊内）--（新购买瓷片） 2.安装方式:粘贴 3.抹灰层厚度，配合比:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 30mm厚 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷质抛光砖600\*600 | | | m2 | | 120 |
| 19 | | | 011406001001 | 抹灰面油漆（修补部分油漆） | | 1.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆两遍 | | | m2 | | | 1920 |
| 20 | | | 011406003001 | 室内房间线路、灯光改造 | | 1.项目:室内房间线路、灯光改造 | | | 项 | | | 1 |
|  | | |  | 分部分项合计 | |  | | |  | | |  |
|  | | |  | 措施项目 | |  | | |  | | |  |
| 21 | | | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | |  | | | 项 | | | 1 |
| 22 | | | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | |  | | | 项 | | | 280.9878 |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  |