**金属探测门技术参数

  功能介绍：**
           探测金属精度范围：≥ 4G金属。
           系统检测：开机自动进行系统检测。
           功能菜单显示：液晶显示功能（中文/英文）
           系统工作模式：IR
              探测的防区：8个探测区位防区（16个独立探头）
              探测报警的模式：多区位同时探测同时精确报警
              报警指示：高亮度LED灯多区位报警指示
              整体灵敏度等级：0-255级
              各区灵敏度等级：0-255级
             区灵敏度校准指示：当需要对某个探测防区灵敏度进行单独校准时，系统将自动准确的显示当前校准的探测防区位置，能迅速让使用人员立即知道是否是当前需要校准探测防区，方便灵敏度调校
            工作的频段：50个选择工作频段
            报警的时间设置：1~9S
            报警音量等级：0~20级音量
            人员通过记录：99999（五位数统计）
            报警记录：99999（五位数统计）
            历史记录查询：可随时查阅历史记录
             内置应急电源：可以选配。
            设有恢复出厂设置，设有系统注册，密码保护，以及接通电源系统自动开机
            外接设备功能：可以选配

外型尺寸：2230mm(高)X820mm(宽)X500mm(深)

通道尺寸：1990mm(高)X700mm(宽)X500mm(深)