|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|
| 一、监控系统 |  |
| 1 | 网络高清半摄像机（内置录音） | 200万最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境支持ROI感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m支持ONVIF（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入内置1个麦克风，高清拾音符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 9  | 二楼留观区2个、二楼电梯门口1个、一楼电梯门口1个、一楼诊室（2）1个、检验室1个、缓冲区2个、员工通道1个。 |
| 2 | 室内外摄像机支架 | 名称：室外摄像机支架 本体安装、调试 | 个 | 9  |  |
| 3 | 超5类非屏蔽双绞线 cat6e | 名称：超5类非屏蔽双绞线规格：cat6e参数：在250MHz时：衰减：30.0 dB/100m ；近端串音45.1 dB/100m； 在250MHz时 回波损耗33.5 dB/100m；时延差:≤33ns/100m10；23AWG 外径6.5±0.2mm敷设方式：管内、线槽穿线 | m | 1200  | 新增9个、原有15个摄像机重新布线 |
| 4 | 电源线 RVV 2\*1.0mm2 | 名称：电源线规格：RVVP 2\*1.0mm2敷设方式：管内、线槽穿线 | m | 650  |  |
| 5 | 网络交换机 | 名称：16口POE接入层交换机 | 台 | 2  |  |
| 6 | PVC管材及辅材 | 25 种类:UPVC管 工作压力:0.63-2.5 壁厚:2.0-24.1 长度:4m | m | 850  |  |
| 二、监控系统管理中心 |  |
| 1 | 硬盘 | 名称：硬盘 规格、参数：4T企业级硬盘，D1 2兆码流，30天；本体安装、调试 | 个 | 4  |  |
| 2 | 32路存储录像机 | DS-7932N-R4•1.5U 标准机箱，支持机架安装；•4盘位，最大支持8TB硬盘•支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA同源高清1080P输出•支持8路1080P解码•支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC•2个千兆网口•自带16进4出报警口 •2个USB2.0接口+1个USB3.0接口 | 套 | 1  |  |
| 3 | 壁挂机柜 | 名称:壁挂机柜材质:扣压式薄壁钢管规格:300\*300\*400配置形式:砖、混凝土结构暗配接地接线盒、拉线盒，投标单位根据规定综合考 | 套 | 1  |  |