|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
|  |  | 扇灰工程 |  |  |  |
| 1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:墙体扇灰层 | m2 | 406.4 |
| 2 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:底层+面层2.腻子种类:底：成品腻子粉(一般型)Y型 2遍，面：乳胶漆 2遍 | m2 | 406.4 |
|  |  | 扇灰工程合计 |  |  |  |
|  |  | 天棚吊顶 |  |  |  |
| 3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)3.基层材料种类、规格:铝扣板600\*600\*0.8 | m2 | 350 |
|  |  | 天棚吊顶合计 |  |  |  |
|  |  | 其它工程 |  |  |  |
| 4 | 030703009001 | 更换空调风口 | 1.名称:塑料风口2.规格:周长1600mm之内3.类型:送吸风口 | 个 | 5 |
| 5 | 030701001001 | 空气加热器(冷却器) | 1.名称:冷却器2.质量:100kg以下3.安装形式:嵌入式安装 | 台 | 4 |
| 6 | 粤R2-1-261 | 整理配电配线、配管 | 1.整理配电配线、配管2.暗敷吊顶内 | m | 200 |