|  |
| --- |
| 清远市佛冈县人民医院2楼儿科/产科/妇科门诊装修工程量清单 |
| 序号 | 工程项目 | 用料详细及工艺方法 | 单位 | 数量 |
| 一 | 2楼拆除部分 |
| 1 | 扣板天花拆除 | 铝扣天花拆除,清运下楼,汔车外运 | ㎡ | 45 |
| 2 | 夹板天花拆除 | 走道双层天花拆除,清运下楼,汔车外运 | ㎡ | 153 |
| 3 | 石膏板板天花拆除 | 石膏板板天花拆除,清运下楼,汔车外运 | ㎡ | 530 |
| 4 | 走道墙面砖拆除 | 走道墙面砖拆除,清运下楼,汔车外运 | ㎡ | 80 |
| 5 | 病房卫生间墙面砖拆除 | 病房卫生间墙面砖拆除,清运下楼,汔车外运 | ㎡ | 121 |
| 6 | 病房卫生沉池底拆除 | 病房卫生间沉池底挖空拆除,清运下楼,汔车外运 | 个 | 9 |
| 7 | 地面拆除 | 部分地面拆除分,清运下楼,汔车外运 | ㎡ | 120 |
| 8 | 原木门套,门拆除 | 原木门套,门拆除,清运下楼,汔车外运 | 个 | 22 |
| 9 | 旧护士台拆除 | 旧护士工作台拆除,清运下楼,汔车外运 | m | 20 |
| 10 | 卫生间门套拆除 | 卫生间门套拆除,清运下楼,汔车外运 | 个 | 9 |
| 11 | 旧柜体拆除 | 旧柜体拆除,清运下楼,汔车外运 | ㎡ | 55 |
| 12 | 清理旧电线水管，墙面钉子,管道,杂物 | 清理旧电线水管，灯具，天花拉爆罗丝杆 | ㎡ | 1380 |
| 13 | 拆墙体 | 墙体拆除,清运下楼,汔车外运 | ㎡ | 314 |
| 14 | 墙面白灰铲除 | 墙面漏水发霉处铲际清理,清运下楼,汔车外运 | ㎡ | 130 |
| 15 | 拆地胶 | 拆地胶,清运下楼,汔车外运 | ㎡ | 230 |
| 16 | 工程围蔽 |  | ㎡ | 45 |
| 17 | 夹板工程围蔽 | 轻钢龙骨,9厘阻燃夹板 | ㎡ | 45 |
|  |  |  |  |  |
| 二 | 公共卫生间部分 |
| 1 | 砌墙 | 150x200x600轻质砖砌墙,双面水泥沙批荡 | ㎡ | 18 |
| 2 | 防水涂料 | 卫生间墙面做防水涂料二次 | ㎡ | 30 |
| 3 | 墙面拉毛 | 卫生间墙面做拉毛处理增加贴砖粘接力 | ㎡ | 30 |
| 4 | 卫生间地面抬高层 | 砖块砌墩,800地砖架空层,8厘钢筋加固,面过10cm水泥沙 | ㎡ | 13 |
| 5 | 沉池底防水保护层 | 沉池底防水保护层加流水斜坡 | ㎡ | 13 |
| 6 |  110PVC-U排污管道 |   | m | 15 |
| 7 |  75PVC-U排水管 |   | m | 30 |
| 8 |  50PVC-U排水管 |   | m | 20 |
| 9 | 蹲厕 |  | 个 | 1 |
| 10 | 蹲厕冲压阀 |  | 个 | 1 |
| 11 | 座厕 |  | 个 | 1 |
| 12 | 关水角阀 |  | 个 | 4 |
| 13 | 接水软管 |  | 条 | 2 |
| 14 | 大理石洗手台 |  | m | 1.2 |
| 15 | 墙面防摔倒扶手 |  | 个 | 4 |
| 16 | 卫生间墙面砖 | 400×800墙面砖 | ㎡ | 35 |
| 17 | 卫生间防滑地面砖 | 300×300防滑地面砖 | ㎡ | 14 |
| 18 | 大理石瓷砖收口条 | 墙面砖同色大理石收口条 | m | 9 |
| 19 | 铝合金门套卫生间门 | 铝合金门套磨沙玻璃门 | 个 | 1 |
| 20 | 卫生间排气扇 |  | 台 | 2 |
| 21 | 300x600吸顶LED灯 |  | 个 | 2 |
| 22 | 抗倍特板隔断 | 卫生隔断分层抗倍特板 | ㎡ | 16 |
|  |  |  |  |  |
| 三 | 走廊通道墙面部分 |
| 1 | 墙面水泥沙批荡 | 走廊通道墙面脱落处不平水泥沙批荡 | ㎡ | 50 |
| 3 | 走廊通道墙面洁净板 | 8mm冰火板加铝合金隔条 | ㎡ | 350 |
| 4 | 开门洞口 | 墙体新开1000x2100门套洞口 | 个 | 11 |
| 5 | 门洞口砌墙 | 需封闭门洞位砌墙水泥沙批荡,加钢筋,防开裂铁筛网 | 个 | 22 |
|  |  |  |  |  |
| 四 | 供水电气部分 |
| 1 | 全层强电布线 |  | ㎡ | 1380 |
| 2 | 全层配电箱 |  | 项 | 1600 |
| 3 | 墙面,地面开槽补水泥沙 | 电线,水管墙面开槽后修补 | ㎡ | 1380 |
| 4 | 亿莱LED平板灯 | 300×1200铝扣天花LED平板灯 | 个 | 86 |
| 5 | 亿莱LED平板灯 | 300×600铝扣天花LED平板灯 | 个 | 30 |
| 6 | 6寸筒灯 |  | 个 | 30 |
| 7 | 住院部5楼弱电线布线 |  | ㎡ | 1380 |
| 8 | 排气扇 |  | 台 | 36 |
| 9 | 锌铁排风管道 | 300×300锌铁排风管道 | ㎡ | 200 |
| 10 | 排风管道抽风机 |  | 台 | 3 |
| 11 | T5LED灯管 |  | M | 153 |
| 12 |  PPR热熔32水管 |  | M | 200 |
| 13 |  PPR热熔25水管 |  | M | 230 |
| 14 |  PPR热熔水管保温 |  | M | 460 |
| 15 |  75PVC-U排水管 |   | m | 30 |
| 16 |  50PVC-U排水管 |   | m | 20 |
| 17 | 墙面开孔 |  | 个 | 6 |
| 18 | 开孔补漏 |  | 个 | 6 |
|  |  |  |  |  |
| 五 | 天花,墙面刮灰,门套,刮灰油ICI其它部分 |
| 1 | 铝扣板天花1 | 1200×600白色铝扣板天花,轻钢龙骨架,8厘拉杆 | ㎡ | 450 |
| 2 | 铝扣板天花2 | 卫生间300X300白色铝扣板天花,轻钢龙骨架,8厘拉杆 | ㎡ | 17 |
| 3 | 硅酸钙板天花 | 通道造型硅酸钙板天花 | ㎡ | 350 |
| 4 | 订制房门套 | 1000×2100×180 | 套 | 36 |
| 5 | 墙固 |  | ㎡ | 1500 |
| 6 | 刮灰,油墙漆 | 腻子粉刮底三次,打磨后油底油一次面油三次 | ㎡ | 2300 |
| 7 | 地面保护膜 | 装修地面编织保护膜 | ㎡ | 1380 |
| 8 | 夹板反灯槽 | 墙面做15厘阻燃夹板反灯槽 | M | 136 |
| 9 | 科室洗手盆 |  | 个 | 18 |
| 10 | 科室洗手盆角阀 | 304不绣钢角阀 | 个 | 36 |
| 11 | 科室洗手盆下水器 | 305不绣钢洗手盆下水器 | 个 | 18 |
| 12 | 科室洗手盆水龙头 |  | 个 | 18 |
|  |  |  |  |  |
| 六 | 砌墙,地面砖,清洁及其它综合部分 |
| 1 | 转质砖砌墙 | 600×200×150轻质块砌墙,水泥沙批荡 | ㎡ | 430 |
| 2 | 地面砖 | 800x800地砖 | ㎡ | 500 |
| 3 | 地脚线 | 暗藏入墙地脚线 | m | 560 |
| 4 | 地面砖粗磨 | 原有地面砖表面磨花增加新贴地面砖粘接度 | ㎡ | 500 |
| 5 | 水泥沙补烂 | 拆除后地面,墙面损坏外修理,水泥沙补平 | ㎡ | 1380 |
| 6 | 下水管封闭处理 | 原有卫生间管道口盖帽密封处理 | 条 | 9 |
| 7 | 窗台大板砖 | 750x1500大板砖 | ㎡ | 38 |
| 8 | 窗台大板砖安装 | 水泥沙,安装人工 | m | 60.2 |
| 9 | 儿童乐园 | 儿科儿童乐园设施 | 项 | 1 |
| 10 | 开荒清洁 | 完工后详细清洁(一次) | ㎡ | 1380 |
| 11 | 垃圾清理 | 工地日常综合垃圾清理,清运下楼,汔车外运 | ㎡ | 1380 |
|  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 1 | 数量以实际施工发生数量为准. |  |  |  |
| 2 | 由于拆除不确定性,增加项目外隐蔽工程按现玚双方协商处理 |  |  |  |
| 3 | 此预算单没有含空调和消防的改动的费用 |  |  |  |