|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | 拆除工程 | |  | |  | |  |
| 1 | 011610001001 | | | 木门拆除 | | 1.门窗洞口尺寸:0.9\*2.1m 2.运距:6km | | m2 | | 22.26 |
| 2 | 011606003001 | | | 天棚面龙骨及饰面拆除 | | 1.龙骨及饰面种类:金属龙骨及铝扣板 2.运距:6km | | m2 | | 135.78 |
| 3 | 01B001 | | | 拆除原照明配电线路及灯具 | |  | | 项 | | 1 |
|  |  | | | 室内修缮工程 | |  | |  | |  |
| 4 | 010401003001 | | | 新砌墙 | | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | | m3 | | 2.5171 |
| 5 | 011201001001 | | | 墙面一般抹灰 | | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:30mm 1:2水泥砂浆 | | m2 | | 34.268 |
| 6 | 011406003001 | | | 满刮腻子 | | 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:腻子粉(耐水型)N型 3.刮腻子遍数:3 | | m2 | | 10.526 |
| 7 | 011406001001 | | | 抹灰面油漆 | | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:ICI油漆，一底二面 | | m2 | | 10.526 |
| 8 | 010401003002 | | | 封门洞 | | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | | m3 | | 0.567 |
| 9 | 010801001001 | | | 木质门 | | 1.门类型：多层实木门框免漆板门 2.门代号及洞口尺寸：M0921，三聚氰氨木饰面板门、多层实木门框套线 3.普通（特殊）五金材料安装，周边塞缝，含安装、包锁 4.具体做法详设计图纸 | | 樘 | | 10 |
| 序号 | | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | | 计量单位 | | 工程量 | |
|
|
| 10 | | 011207001001 | 墙面装饰板 | | 1.部位：走廊通道 2.面层材料品种、规格：9mm厚A级防火冰火板（木纹面）、配套1.5mm铝合金配套线 3.龙骨材料种类、规格：配套轻钢龙骨 4.具体做法详见图纸 | | m2 | | 193.81 | |
| 11 | | 011105006001 | 金属踢脚线 | | 1.踢脚线高度：80mm 2.踢脚线种类、规格：1.5mm厚铝合金踢脚线 3.基层材料种类、规格：18mm阻燃板 4.专用金属基层扣件固定 | | m2 | | 5.91 | |
| 12 | | 011302001001 | 吊顶天棚 | | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:铝合金蜂窝板 | | m2 | | 145.78 | |
| 13 | | 030412004001 | 灯带 | | 1.名称:灯带 2.规格:2853 24V | | m | | 60 | |
| 14 | | 030412004002 | 筒灯 | | 1.名称:筒灯 2.型号:3寸，5W 3.安装形式:嵌入式 | | 套 | | 52 | |
| 15 | | 011501020001 | 导诊台 | | 1.台柜规格：导诊台4800\*1700\*800mm（弧形转角） 2.台面种类、规格：20mm厚石英石台面 3.柜体材料种类、规格：18mm厚实木多层生态板（含免拉手抽屉） 4.柜体喷漆工艺：浅蓝色喷漆（三底三面） 5.柜体踢脚线：100mm高、1mm厚不锈钢踢脚线 6.含五金、包安装 7.具体做法详见图纸 | | m | | 5.75 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 16 | 041001001001 | 地面切缝 | 1.名称:旧地面机械切缝 2.厚度:8cm | m | 20.8 |
| 17 | 041001001002 | 拆除混凝土地面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:8cm | m2 | 6.28 |
| 18 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 内 3.弃土运距:6km | m3 | 5.976 |
| 19 | 010501001001 | 柱基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.108 |
| 20 | 010501003001 | 柱基础 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.324 |
| 21 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.17 |
| 22 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.304 |
| 23 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.3744 |
| 24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 | t | 0.1431 |
| 25 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 | t | 0.1889 |
| 26 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240\*115\*53 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 0.9288 |
| 27 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 6.0372 |
| 28 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:30mm 1:2水泥砂浆 | m2 | 77.34 |
| 29 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.基层类型:外墙 2.腻子种类:腻子粉(耐水型)N型 3.刮腻子遍数:3 | m2 | 38.67 |
| 30 | 011204003001 | 贴外墙砖 | 1.墙体类型:外墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:纸皮瓷砖 | m2 | 15.24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
| 31 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.骨架:50\*5mm角钢骨架 3.安装方式:干挂 4.面层材料品种、规格、颜色:大理石 | m2 | 51.18 |
| 32 | 011102001001 | 室外大理石地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2.5 3.面层材料品种、规格、颜色:黑芝麻火烧石面层（大理石） | m2 | 77.6 |
| 33 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门框或扇外围尺寸:0.9\*2.1 2.门框、扇材质:304不锈钢 | m2 | 1.89 |
| 34 | 010805005001 | 自动玻璃门 | 1.框材质:304不锈钢包边 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃地弹门 3.门锁:电子感应装置 | m2 | 3.68 |
| 35 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:304不锈钢包边 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃 | m2 | 3.68 |
| 36 | 010808005001 | 石材门窗套 | 1.面层材料品种、规格:大理石 2.线条品种、规格:大理石包边线150mm内 | m2 | 2.66 |
| 37 | 011506003001 | 雨篷 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面板材料品种、规格:聚碳酸酯(PC)板 | m2 | 25.2 |