装饰工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院住院楼三楼普外科修缮工程-装饰工程 | | | | 标段： | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 其中 | |
| 暂估价 | |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | |  |  |  | |
| 1 | 010503005001 | 门口过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.配筋:Φ10内 | | m3 | 1.4076 |  | |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 |  | |  |  |  | |
|  |  | 门窗工程 |  | |  |  |  | |
| 2 | 010801002001 | 木质门 | 1.门类型：多层实木门框免漆板门 2.门代号及洞口尺寸：ZM1221，三聚氰氨木饰面板门、多层实木门框套线 3.普通（特殊）五金材料安装，周边塞缝，含安装、包锁 4.具体做法详设计图纸 | | 樘 | 20 |  | |
| 3 | 010801002002 | 木质门 | 1.门类型：多层实木门框免漆板门 2.门代号及洞口尺寸：M0920，三聚氰氨木饰面板门、多层实木门框套线 3.普通（特殊）五金材料安装，周边塞缝，含安装、包锁 4.具体做法详设计图纸 | | 樘 | 7 |  | |
| 4 | 010807001001 | 铝合金门 | 1.窗代号及洞口尺寸:M0720 2.框、扇材质:铝合金1.4厚 3.玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 | | m2 | 30.8 |  | |
| 5 | 010807001002 | 维修铝合金推拉窗 | 1.名称:维修铝合金窗 2.维修内容:拆换密封条，拉手，锁扣，滚轮，拆装窗扇等综合考虑 | | 个 | 23 |  | |
|  |  | 门窗工程合计 |  | |  |  |  | |
|  |  | 屋面及防水工程 |  | |  |  |  | |
| 6 | 010904002001 | 卫生间沉池防水 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:2遍4mm厚 3.反边高度:0.3m | | m2 | 90.468 |  | |
| 本页小计 | | | | | | | |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院住院楼三楼普外科修缮工程-装饰工程 | | | | 标段： | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 其中 | |
| 暂估价 | |
| 7 | 010903002001 | 卫生间墙面防水 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:4mm厚，2遍 | | m2 | 200.34 |  | |
|  |  | 屋面及防水工程合计 |  | |  |  |  | |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  | |  |  |  | |
| 8 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:卫生间沉池填充 2.填方材料品种:粘土陶粒 | | m3 | 15.12 |  | |
| 9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm水泥砂浆1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1:2 3.面层材料品种、规格、颜色:300\*300陶瓷防滑地砖 | | m2 | 50.4 |  | |
| 10 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚氟碳铝合金脚线 4.部位:过道 | | m2 | 12.64 |  | |
|  |  | 楼地面装饰工程合计 |  | |  |  |  | |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | |  |  |  | |
| 11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:30mm 1:2.5水泥砂浆 | | m2 | 841.49 |  | |
| 12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格：9mm厚A级防火冰火板（木纹面）、配套1.5mm铝合金配套线 2.龙骨材料种类、规格：配套轻钢龙骨 | | m2 | 462.36 |  | |
| 13 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:厕所内墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:200\*300释面砖 | | m2 | 429.13 |  | |
| 本页小计 | | | | | | | |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院住院楼三楼普外科修缮工程-装饰工程 | | | | 标段： | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 其中 | |
| 暂估价 | |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 |  | |  |  |  | |
|  |  | 天棚工程 |  | |  |  |  | |
| 14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600\*600铝扣板，1.0mm厚 | | m2 | 946.51 |  | |
| 15 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:300\*300铝扣板，1.0mm厚 | | m2 | 50.4 |  | |
|  |  | 天棚工程合计 |  | |  |  |  | |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | |  |  |  | |
| 16 | 011406003001 | 满刮腻子+ICI墙面漆 | 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉(耐水型)N型3遍+ICI油漆3遍(底漆1遍，面漆2遍) | | m2 | 1826.55 |  | |
| 17 | 011406003002 | 满刮腻子+油漆（天棚面） | 1.基层类型:天棚硅酸钙板 2.腻子种类:成品腻子粉(耐水型)N型2遍+I油漆3遍防潮防菌白色无机涂料(底漆1遍，面漆2遍) | | m2 | 30.17 |  | |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程合计 |  | |  |  |  | |
|  |  | 其它装饰工程 |  | |  |  |  | |
| 18 | 011503001001 | 不锈钢扶手 | 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢管 Φ63\*2.0 | | m | 16.8 |  | |
|  |  | 其它装饰工程合计 |  | |  |  |  | |
|  |  | 拆除工程 |  | |  |  |  | |
| 19 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.室内高度:2.1m内 2.门窗洞口尺寸:0.7-1.5m宽 3.运距:6km | | 樘 | 27 |  | |
| 本页小计 | | | | | | | |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院住院楼三楼普外科修缮工程-装饰工程 | | | | 标段： | | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 其中 | |
| 暂估价 | |
| 20 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:金属门 2.门窗洞口尺寸:700\*2000 3.运距:6km | | m2 | 35.7 |  | |
| 21 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:金属龙骨及装饰面层 2.运距:6km | | m2 | 712.68 |  | |
| 22 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除旧墙体腻子层 | | m2 | 1253.36 |  | |
| 23 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:陶瓷面砖 3.运距:6km | | m2 | 841.4948 |  | |
| 24 | 010101002001 | 清空卫生间沉池 | 1.土壤类别:清理卫生间填埋砖渣 2.弃土运距:6km | | m3 | 13.797 |  | |
| 25 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:洗手盆 | | 套 | 24 |  | |
| 26 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:大便器 | | 套 | 21 |  | |
| 27 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除电线（含线路）、二三插、网络插、电视插、空调插（含线路）,整理不拆除配线配管等 2.废料运距：综合考虑 | | 宗 | 1 |  | |
|  |  | 拆除工程合计 |  | |  |  |  | |
|  |  | 分部分项合计 |  | |  |  |  | |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  | |
| 28 | 粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 |  | | m2 | 841.49 |  | |
| 29 | 粤011701012002 | 天棚活动脚手架 |  | | m2 | 1027.2 |  | |
| 30 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  | | 项 | 1 |  | |
| 31 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | | 项 | 1 |  | |
|  |  | 单价措施合计 |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
| 本页小计 | | | | | | | |  | |
| 合 计 | | | | | | | |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | |

安装工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院住院楼三楼普外科修缮工程-安装工程 | | | | 标段： | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 |  |
| 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 建筑智能化工程 |  | |  |  |  |
|  |  | 综合布线系统工程 |  | |  |  |  |
| 1 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电镀锌槽式桥架 2.规格:MT200\*100\*1.2mm 3.材质:镀锌钢板 | | m | 70.4 |  |
| 2 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:角钢吊架 2.材质:镀锌角钢 3.规格:30\*30\*3.0mm | | kg | 111.792 |  |
| 3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 | | m | 284.02 |  |
| 4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:暗配 | | m | 96 |  |
| 5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:暗配 | | m | 76 |  |
| 6 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:六类网线(六类无氧铜网线 CAT6E) 3.线缆对数:4 4.敷设方式:暗敷 | | m | 1200 |  |
| 7 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.类别:单口 3.规格:86mm 4.安装方式:暗装 | | 个 | 48 |  |
| 8 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86mm 4.安装形式:暗装 | | 个 | 48 |  |
| 9 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.材质:1.0mm厚钢板，面层静电喷涂 3.规格:32U 4.安装方式:落地式 | | 台 | 1 |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院住院楼三楼普外科修缮工程-安装工程 | | | | 标段： | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 |  |
| 其中 |
| 暂估价 |
| 10 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.功能，型号:24口全千兆交换机，华为S1730S-S24T4S-A1 3.层数:2 | | 台 | 1 |  |
| 11 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.功能、型号:24口全千兆交换机，华为S500-24T4S 3.层数:2 | | 台 | 1 |  |
| 12 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称:理线架 2.规格:1U 48位 | | 个 | 1 |  |
| 13 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | | 链路 | 30 |  |
| 14 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 |  | | 系统 | 1 |  |
|  |  | 综合布线系统工程合计 |  | |  |  |  |
|  |  | 有线电视工程 |  | |  |  |  |
| 15 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | | m | 233 |  |
| 16 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:射频同轴电缆 2.规格:SYWV-75-7 3.敷设方式:暗敷 | | m | 315 |  |
| 17 | 030502004001 | 电视插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装 | | 个 | 21 |  |
| 18 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86mm 4.安装形式:暗装 | | 个 | 21 |  |
|  |  | 有线电视工程合计 |  | |  |  |  |
|  |  | 建筑智能化工程合计 |  | |  |  |  |
|  |  | 电器设备安装工程 |  | |  |  |  |
|  |  | 应急照明工程 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院住院楼三楼普外科修缮工程-安装工程 | | | | 标段： | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 |  |
| 其中 |
| 暂估价 |
| 19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | | m | 104.9 |  |
| 20 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:应急照明线路 3.型号:NH-BVV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.配线线制:单相三线制 | | m | 299.4 |  |
| 21 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相二三插 2.材质:PVC 3.规格:86mm 4.安装方式:暗装 | | 个 | 21 |  |
| 22 | 030412002001 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯（利旧） 2.安装形式:壁式 | | 套 | 1 |  |
| 23 | 030412002002 | 应急灯 | 1.名称:双头应急灯（利旧） 2.安装形式:壁式 | | 套 | 12 |  |
| 24 | 030412002003 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.安装形式:壁式 | | 套 | 13 |  |
| 25 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86mm 4.安装形式:暗装 | | 个 | 18 |  |
|  |  | 应急照明工程合计 |  | |  |  |  |
|  |  | 强电工程 |  | |  |  |  |
| 26 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 | | m | 382.3 |  |
| 27 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.配线线制:单相三线制 | | m | 2026.8 |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院住院楼三楼普外科修缮工程-安装工程 | | | | 标段： | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 |  |
| 其中 |
| 暂估价 |
| 28 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:插座线路 3.型号:WDZB-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.配线线制:单相三线制 | | m | 1915.8 |  |
| 29 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三插 2.材质:PVC 3.规格:86mm 4.安装方式:暗装 | | 个 | 760 |  |
| 30 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调专用插座 2.材质:PVC 3.规格:86mm 4.安装方式:暗装 | | 个 | 25 |  |
| 31 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单控单联照明开关 2.材质:PVC 3.规格:86mm 4.安装方式:暗装 | | 个 | 10 |  |
| 32 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:PVC 3.规格:86mm 4.安装方式:暗装 | | 个 | 43 |  |
| 33 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单控三联照明开关 2.材质:PVC 3.规格:86mm 4.安装方式:暗装 | | 个 | 6 |  |
| 34 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:消毒灯专用开关 2.材质:PVC 3.规格:86mm 4.安装方式:暗装 | | 个 | 20 |  |
| 35 | 030703011001 | 检修口 | 1.名称:检修口 2.规格:500\*500铝合金检修口 | | 个 | 16 |  |
| 36 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:600\*600 48W 3.安装形式:嵌入式 | | 套 | 152 |  |
| 37 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:300\*300 38W 3.安装形式:嵌入式 | | 套 | 42 |  |
| 38 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒灯（带臭氧） 2.规格:30W | | 套 | 21 |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院住院楼三楼普外科修缮工程-安装工程 | | | | 标段： | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 |  |
| 其中 |
| 暂估价 |
| 39 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:300\*300 30W 3.安装方式:嵌入式 | | 台 | 42 |  |
| 40 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:30mm宽铝槽白色亚克力灯罩LED灯带 2.规格:30W | | 套 | 86 |  |
| 41 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:25W，PC面环+铝合金 | | 套 | 21 |  |
| 42 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86mm 4.安装形式:暗装 | | 个 | 1100 |  |
| 43 | 030413002001 | 凿槽 | 1.名称:凿槽 2.规格:70\*70 | | m | 1208 |  |
| 44 | 030413002002 | 沟槽修补 | 1.名称:沟槽修补 2.规格:70\*70 3.填充(恢复)方式:1：2水泥砂浆 | | m | 1208 |  |
| 45 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | | 系统 | 1 |  |
|  |  | 强电工程合计 |  | |  |  |  |
|  |  | 电器设备安装工程合计 |  | |  |  |  |
|  |  | 通风工程 |  | |  |  |  |
| 46 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.名称:塑料风道 2.形状:圆形 3.规格:直径Φ160 4.板材厚度:3mm以内 | | m2 | 36.6272 |  |
| 47 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:增压管道式风机 2.规格:220V 54W，530m3/h,口径：300mm | | 台 | 2 |  |
|  |  | 通风工程合计 |  | |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 |  | |  |  |  |
| 48 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间排污管 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-De110 4.连接形式:粘接 | | m | 63 |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院住院楼三楼普外科修缮工程-安装工程 | | | | 标段： | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 |  |
| 其中 |
| 暂估价 |
| 49 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:卫生间排水管 2.介质:废水 3.材质、规格:PVC-De50 4.连接形式:粘接 | | m | 84 |  |
| 50 | 031004003001 | 洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立柱式圆型洗手盆 3.附件名称、数量:含冷热混合水龙头，排水附件，角阀，螺纹管件，金属软管各1套 | | 组 | 21 |  |
| 51 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式连体水箱 | | 组 | 21 |  |
| 52 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:冷热混合淋浴器 2.材质、规格:304不锈钢 3.附件名称、数量:螺纹管件1套 | | 套 | 21 |  |
|  |  | 给排水工程合计 |  | |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  | |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  |
| 53 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | | 项 | 1 |  |
| 54 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | | 项 | 1 |  |
|  |  | 单价措施合计 |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | |