|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | |
| **工程名称：佛冈县人民医院急诊科文件柜、药品柜、导诊台柜体工程** | | | |  | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | | **计量单位** | **工程量** |
|
|
| 1 | 011501020001 | 导诊台 | 1.台柜规格：导诊台3100×600×800mm（弧形转角） 2.台面种类、规格：20mm厚石英石 3.柜体材料种类、规格：20mm厚黄色免漆板（含抽屉） 4.其他材料种类、规格：18mm/20mm厚柚木纹面防火免漆板（含抽屉） 5.柜体踢脚线：100mm高、1.2mm厚不锈钢踢脚线 6.含门锁、成品铝合金导轨、五金、包安装、拉手等 7.具体做法详见图纸 | | m | 3.1 |
| 2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED暗藏灯带（含开关） 2.型号:色温5000K 3.规格:13W 4.具体做法详见图纸 | | 套 | 1 |
| 3 | 011501020002 | 护士站吧台 | 1.台柜规格：护士站吧台4960×600×800mm（弧形转角） 2.台面种类、规格：20mm厚石英石 3.柜体材料种类、规格：20mm厚蓝色免漆板（含柜门抽屉） 4.其他材料种类、规格：18mm/20mm/40mm厚柚木纹面防火免漆板（含柜门抽屉） 5.柜体踢脚线：100mm高、1.2mm厚不锈钢踢脚线 6.含门锁、成品铝合金导轨、五金、包安装、成品铝合金G型拉手等 7.具体做法详见图纸 | | m | 4.96 |
| 本页小计 | | | | | | |
| 注：房屋建筑工程的分部工程建立应按本标准格式附录B的规定 | | | | | | |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | |
| **工程名称：佛冈县人民医院急诊科文件柜、药品柜、导诊台柜体工程** | | | |  | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | | **计量单位** | **工程量** |
|
|
| 4 | 011501011002 | 创伤中心矮柜 | 1.规格：创伤中心矮柜1600×600×950mm 2.台面种类、规格：20mm厚石英石（倒5mm圆角） 3.柜体材料种类、规格：20mm厚柚木纹防火免漆板（含柜门） 4.柜体踢脚线：150mm高20mm厚柚木纹防火免漆板地脚 5.含五金、包安装、成品铝合金暗拉手等 6.具体做法详见图纸 | | m | 1.6 |
| 5 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:四方形不锈钢手工盆 2.规格：760mm×430mm 3.材质:不锈钢 4.附件名称:含托架、成品感应水龙头及配件 5.具体详见图纸要求 | | 组 | 1 |
| 6 | 011501003001 | 休息室衣柜 | 1.规格：休息室衣柜3000×550×2700mm 2.柜体材料种类、规格：20mm厚柚木纹防火免漆板（含柜门） 3.柜体踢脚线：100mm高20mm厚柚木纹防火免漆板地脚（含木条） 4.含门锁、五金、包安装、成品铝合金暗拉手等 5.具体做法详见图纸 | | m2 | 8.1 |
| 7 | 011501003004 | 更衣间衣柜 | 1.规格：更衣间衣柜850×500×2700mm 2.柜体材料种类、规格：20mm厚柚木纹防火免漆板（含柜门） 3.柜体踢脚线：100mm高20mm厚柚木纹防火免漆板地脚（含木条） 4.含门锁、五金、包安装、成品铝合金暗拉手等 5.具体做法详见图纸 | | m2 | 2.3 |
| 本页小计 | | | | | | |
| 注：房屋建筑工程的分部工程建立应按本标准格式附录B的规定 | | | | | | |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | |
| **工程名称：佛冈县人民医院急诊科文件柜、药品柜、导诊台柜体工程** | | | |  | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | | **计量单位** | **工程量** |
|
|
| 8 | 011501004001 | 抢救室高柜 | 1.规格：矮柜3060×500×900mm，吊柜3060×300×1670mm 2.台面种类、规格：20mm厚石英石（倒5mm圆角） 3.矮柜材料种类、规格：20mm厚柚木纹防火免漆封板（含柜门抽屉） 4.吊柜材料种类、规格：20mm拉丝不锈钢边框配6mm玻璃推拉门 5.柜体踢脚线：150mm高20mm厚柚木纹防火免漆板地脚 6.含成品铝合金导轨、门锁、五金、包安装、成品铝合金暗拉手等 7.具体做法详见图纸 | | m2 | 7.86 |
| 9 | 011501004002 | 抢救室POCT高柜 | 1.规格：抢救室POCT高柜3770×800×2570mm 2.台面种类、规格：20mm厚石英石（倒5mm圆角） 3.柜体材料种类、规格：20mm厚柚木纹防火免漆封板（含柜门） 4.含门锁、五金、包安装、成品铝合金暗拉手等 5.具体做法详见图纸 | | m2 | 6.43 |
| 本页小计 | | | | | | |
| 注：房屋建筑工程的分部工程建立应按本标准格式附录B的规定 | | | | | | |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | |
| **工程名称：佛冈县人民医院急诊科文件柜、药品柜、导诊台柜体工程** | | | |  | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | | **计量单位** | **工程量** |
|
|
| 10 | 011501001002 | 手术室柜体 | 1.规格：矮柜6550×600×900mm，吊柜6550×350×1800mm 2.台面种类、规格：20mm厚石英石（倒5mm圆角） 3.矮柜材料种类、规格：20mm厚柚木纹防火免漆封板（含柜门抽屉） 4.其他材料：手工玻镁板 5.吊柜材料种类、规格：20mm拉丝不锈钢边框配6mm玻璃推拉门 6.柜体踢脚线：150mm高20mm厚柚木纹防火免漆板地脚 7.含成品铝合金导轨、门锁、五金、包安装、成品铝合金暗拉手等 8.洞口开孔 9.具体做法详见图纸 | | m | 17.69 |
| 11 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:医用洗手池 2.规格：1200mm×1800mm 3.材质:1.0mm厚304不锈钢 4.附件名称:含托架、成品感应水龙头、自动感应给皂器600ml、400\*800高清挂镜及配件 5.具体详见图纸要求 | | 组 | 2 |
| 12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:LED面板灯开关 2.型号:单联单控 3.规格:10A 4.具体做法详见图纸 | | 个 | 2 |
| 13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.型号:86塑料 3.具体做法详见图纸 | | 个 | 2 |
| 14 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED照明灯 2.型号:色温4000K 3.规格:3W 4.具体做法详见图纸 | | 套 | 4 |
| 本页小计 | | | | | | |
| 注：房屋建筑工程的分部工程建立应按本标准格式附录B的规定 | | | | | | |
| **分部分项工程清单与计价表** | | | | | | |
| **工程名称：佛冈县人民医院急诊科文件柜、药品柜、导诊台柜体工程** | | | |  | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | | **计量单位** | **工程量** |
|
|
| 15 | 011501001001 | 配药室高柜 | 1.规格：配药室高柜3600×400×2700mm 2.柜体材料种类、规格：20mm厚柚木纹防火免漆板 3.柜门材料种类：20mm拉丝不锈钢边框配6mm钢化玻璃门 4.柜体踢脚线：150mm高20mm厚柚木纹防火免漆板地脚 5.含五金、包安装、成品铝合金暗拉手等 6.具体做法详见图纸 | | m | 3.6 |
| 16 | 011501011003 | 配药室矮柜 | 1.规格：配药室矮柜2400×450×950mm 2.台面种类、规格：20mm厚石英石（倒5mm圆角） 3.柜体材料种类、规格：20mm厚柚木纹防火免漆板（含柜门抽屉） 4.柜体踢脚线：150mm高20mm厚柚木纹防火免漆板地脚 5.含门锁、五金、包安装、成品铝合金暗拉手等 6.具体做法详见图纸 | | m | 2.4 |
| 17 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.名称：墙面隔墙 2.材料：50mm厚A级双面手工玻镁板（0.476厚） 4.其他：含1.5厚304#不锈钢阴角圆角收口条、5mm厚钢板固定等 4.具体详见图纸 | | m2 | 14.92 |
| 18 | 010802002001 | 彩板门 | 1.门类型：手动气密封单开门 2.门代号:M01 3.洞口尺寸:800×2150 4.门框、扇材质:彩钢板门体，2mm厚铝合金包边（含450×600mm双层中空纯平5mm钢化玻璃观察窗） 5.具体做法详见图纸 | | 樘 | 2 |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |
| 注：房屋建筑工程的分部工程建立应按本标准格式附录B的规定 | | | | | | |