附件：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院三楼泌尿科门诊改造工程-装饰工程 | | | | 标段： | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 暂估价 |
|
|
|  |  | 拆除工程 |  | |  |  |  |
| 1 | 粤R1-1-1 | 人工整体拆除 简易结构 | 1.名称:拆除简易建筑 2.废料外运距离:5km | | m2 | 76.13 |  |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:砖砌墙 2.饰面材料种类:陶瓷面砖及结合层 3.运距:5km | | m2 | 571.536 |  |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:金属龙骨及装饰面层 2.运距:5km | | m2 | 98.69 |  |
| 4 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:木龙骨 2.龙骨及饰面种类:胶合板面层 3.运距:5km | | m2 | 177.78 |  |
| 5 | 011610002001 | 拆除原旧门 | 1.门窗洞口尺寸:1\*2.2m 2.运距:5km | | m2 | 37.4 |  |
| 6 | 011609002001 | 轻钢龙骨隔断拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨 2.拆除隔墙的饰面种类:金属板材面层 | | m2 | 42.945 |  |
| 7 | 011608001001 | 铲除旧墙体扇灰面 | 1.铲除部位名称:铲除旧墙体腻子层 | | m2 | 168 |  |
| 8 | 011605001001 | 卫生间地面拆除 | 1.拆除的基层类型:卫生间地面拆除 | | m2 | 3.78 |  |
| 9 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:大便器 | | 套 | 1 |  |
| 10 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:柜盆拆除 2.运距:6km | | 套 | 9 |  |
| 11 | 011605001002 | 门槛砖拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:门槛地砖 | | m2 | 2.7 |  |
| 12 | 011605002002 | 窗台砖拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖 | | m2 | 9.6 |  |
| 13 | 011614001001 | 室外空调百叶窗拆除 | 1.名称:室外空调百叶窗拆除 2.材质:铝合金百叶窗 | | 个 | 12 |  |
| 14 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:内墙 2.砌体材质:砖砌墙体 3.拆除高度:3.5m 4.拆除砌体的截面尺寸:180mm | | m3 | 23.0769 |  |
|  |  | 拆除工程合计 |  | |  |  |  |
|  |  | 装饰改造工程 |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院三楼泌尿科门诊改造工程-装饰工程 | | | | 标段： | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 暂估价 |
|
|
| 15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨弧型 2.面层材料品种、规格:9mm厚，钙塑板面层 3.部位:过道 | | m2 | 225.23 |  |
| 16 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型3遍，抹灰面乳胶漆3遍； 2.部位:过道天棚吊顶 | | m2 | 225.23 |  |
| 17 | 011304001001 | 灯带(槽) | 1.部位:走廊通道 2.灯带型式、尺寸：LED"T5"灯管 3.基层材料品种、规格：9mm厚防潮硅酸钙板（两层） | | m2 | 24.88 |  |
| 18 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600\*600铝扣板，1.0mm厚 | | m2 | 255.776 |  |
| 19 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:300\*300铝扣板，0.7mm厚 | | m2 | 3.78 |  |
| 20 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | | m3 | 14.1057 |  |
| 21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:30mm 1:2水泥砂浆 | | m2 | 742.06 |  |
| 22 | 011204003001 | 块料墙面(外墙面) | 1.墙体类型:外墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:纸皮瓷砖95\*95（各色） | | m2 | 15.96 |  |
| 23 | 011406003002 | 墙面扇灰及刷ICI | 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉(耐水型)N型+ICI墙体漆 3.遍数:刮腻子遍数：3遍；油漆ICI：3遍 | | m2 | 742.718 |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院三楼泌尿科门诊改造工程-装饰工程 | | | | 标段： | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 暂估价 |
|
|
| 24 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚线砖 | | m2 | 22.816 |  |
| 25 | 011206002001 | 洗手盆墙面挡水瓷砖 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:600\*1200瓷砖 | | m2 | 20.16 |  |
| 26 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石板 2.洗手盆:304不锈钢洗手盆 | | m2 | 1.44 |  |
| 27 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.部位：走廊通道 2.面层材料品种、规格：9mm厚A级防火冰火板（木纹面）、配套1.5mm铝合金配套线 3.龙骨材料种类、规格：配套轻钢龙骨 4.部位：过道 | | m2 | 322.76 |  |
| 28 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：80mm 2.踢脚线种类、规格：1.5mm厚铝合金踢脚线 3.基层材料种类、规格：18mm阻燃板 4.专用金属基层扣件固定 | | m2 | 6.77 |  |
| 29 | 010507007001 | 门头过梁 | 1.构件的类型:门头过梁 2.构件规格:0.18\*0.2\*1.3 3.部位:门头 4.混凝土强度等级:C25 | | m3 | 0.7488 |  |
| 30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋（门头过梁） | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 | | t | 0.086 |  |
| 31 | 010801001001 | 木质门 | 1.门类型：多层实木门框免漆板门 2.门代号及洞口尺寸：M0921，1040\*2220mm，三聚氰氨木饰面板门、多层实木门框套线 3.普通（特殊）五金材料安装，周边塞缝，含安装、包锁 | | 樘 | 18 |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院三楼泌尿科门诊改造工程-装饰工程 | | | | 标段： | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 暂估价 |
|
|
| 32 | 010801001002 | 木质门 | 1.门类型：多层实木门框免漆板门 2.门代号及洞口尺寸：M1220，1220\*2220mm，三聚氰氨木饰面板门、多层实木门框套线 3.普通（特殊）五金材料安装，周边塞缝，含安装、包锁 | | 樘 | 1 |  |
| 33 | 010801001003 | 木质门 | 1.门类型：多层实木门框免漆板门 2.门代号及洞口尺寸：M1520，1520\*2220mm，三聚氰氨木饰面板门、多层实木门框套线 3.普通（特殊）五金材料安装，周边塞缝，含安装、包锁 | | 樘 | 1 |  |
| 34 | 011102001001 | 门槛石 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石(黑色) | | m2 | 2.88 |  |
| 35 | 011102003001 | 窗台贴瓷砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 3.面层材料品种、规格、颜色:800\*800陶瓷砖开介 | | m2 | 9.6 |  |
| 36 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门框或扇外围尺寸:1.5\*2.2 2.门框、扇材质:304不锈钢 | | m2 | 3.3 |  |
| 37 | 010802001002 | 铝合金玻璃门（双包边） | 1.门代号及洞口尺寸:M0720 2.门框、扇材质:1.6mm铝合金门套双包边 3.玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃 | | m2 | 1.4 |  |
| 38 | 010810003001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1.窗帘盒规格:150\*150mm 2.窗帘盒材质：15mm厚防火板 3.基层类型：满刮三遍耐水腻子 4.面层油漆品种、刷漆遍数：三遍底三遍面防潮防菌白色无机涂料 5.具体做法详见图纸 | | m | 28.8 |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院三楼泌尿科门诊改造工程-装饰工程 | | | | 标段： | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 暂估价 |
|
|
| 39 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲厕砌砖座实 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖540\*115\*53 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 | | 个 | 1 |  |
| 40 | 011102003002 | 卫生间防水 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm水泥砂浆1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1:2 3.面层材料品种、规格、颜色:600\*600陶瓷地砖 | | m2 | 15.78 |  |
| 41 | 011204003003 | 块料墙面（卫生间） | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300\*600释面砖 | | m2 | 21 |  |
| 42 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:2遍4mm厚 3.反边高度:0.5m 4.部位:卫生间防水 | | m2 | 5.28 |  |
| 43 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位：外飘窗台顶部 2.防水厚度：50mm厚水泥砂 | | m2 | 6.26 |  |
| 44 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位：外飘窗 2.用堵漏灵补松动基面 3.勾缝补平：聚合物水泥基防水涂料 4.防水材料及厚度：三鑫透明渗防水剂涂刷2次；白色丙烯酸油性防水涂料涂刷3次 | | m2 | 27.83 |  |
| 45 | 010808004001 | 电梯口不锈钢包框 | 1.基层材料种类:胶合板18mm厚 2.面层材料品种、规格:镜面不锈钢板1.2mm厚 | | m2 | 5.9 |  |
| 46 | 011614001002 | 铝合金 百叶窗安装 | 1.名称:铝合金 百叶窗安装（利旧） | | 个 | 12 |  |
| 47 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25 | | m3 | 1.26 |  |
| 48 | 010515001002 | 现浇构件钢筋（构造柱） | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 | | t | 0.0076 |  |
| 49 | 010515001003 | 现浇构件钢筋（构造柱） | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 | | t | 0.0169 |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：佛冈县人民医院三楼泌尿科门诊改造工程-装饰工程 | | | | 标段： | | |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 暂估价 |
|
|
| 50 | 011210006001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨架 2.隔板材料品种、规格、颜色:硅酸钙板10mm厚 | | m2 | 50.1375 |  |
|  |  | 装饰改造工程合计 |  | |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  | |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  |
| 51 | 粤011701012001 | 天棚活动脚手架 |  | | m2 | 420 |  |
| 52 | 粤011701012002 | 墙柱面活动脚手架 |  | | m2 | 126.63 |  |
| 53 | 011702003001 | 构造柱模板 |  | | m2 | 16.8 |  |
| 54 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  | | 项 | 1 |  |
| 55 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | | 项 | 420 |  |
|  |  | 单价措施合计 |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |
| 合 计 | | | | | | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | |